d main
m 624 320 c cr Type~^~to~return~to~editing
m 640 292 l ~640 292
m ~640 296 l 640 296
m 640 288 l ~640 288
m 504 ~184 l 264 ~184
m 504 ~104 l 504 ~184
m 264 ~104 l 504 ~104
m 264 ~184 l 264 ~104
m 248 ~104 l 8 ~104
m 248 ~184 l 248 ~104
m 8 ~184 l 248 ~184
m 8 ~104 l 8 ~184
m 8 ~8 l 120 ~8
m 8 ~88 l 8 ~8
m 120 ~88 l 8 ~88
m 120 ~8 l 120 ~88
m 136 ~8 l 248 ~8
m 136 ~88 l 136 ~8
m 248 ~88 l 136 ~88
m 248 ~8 l 248 ~88
m 376 ~88 l 376 ~8
m 264 ~88 l 376 ~88
m 264 ~8 l 264 ~88
m 376 ~8 l 264 ~8
m 392 ~8 l 504 ~8
m 392 ~88 l 392 ~8
m 504 ~88 l 392 ~88
m 504 ~8 l 504 ~88
m 504 8 l 392 8
m 136 88 l 248 88
m 136 8 l 136 88
m 248 8 l 136 8
m 248 88 l 248 8
m 376 8 l 264 8
m 392 88 l 504 88
m 392 8 l 392 88
m 376 88 l 376 8
m 264 88 l 376 88
m 264 8 l 264 88
m 504 88 l 504 8
m 520 ~184 l 520 88
m 632 ~184 l 520 ~184
m 632 88 l 632 ~184
m 520 88 l 632 88
m 520 104 l 520 184
m 632 104 l 520 104
m 632 184 l 632 104
m 520 184 l 632 184
m 632 200 l 392 200
m 632 280 l 632 200
m 392 280 l 632 280
m 392 200 l 392 280
m 392 104 l 392 184
m 504 104 l 392 104
m 504 184 l 504 104
m 392 184 l 504 184
m 264 104 l 264 184
m 376 104 l 264 104
m 376 184 l 376 104
m 264 184 l 376 184
m 376 200 l 136 200
m 376 280 l 376 200
m 136 280 l 376 280
m 136 200 l 136 280
m 136 104 l 136 184
m 248 104 l 136 104
m 248 184 l 248 104
m 136 184 l 248 184
m 8 8 l 8 184
m 120 8 l 8 8
m 120 184 l 120 8
m 8 184 l 120 184
m 0 ~320 c cl PRINT~requires~MSDOS2.0/graphics~printer
m 64 ~80 c bc PRINT
m ~528 ~304 c cr F9
m ~512 ~112 c cl Change~color
m ~528 ~112 c cr F3
m 144 280 c tl Num~Lock
m 400 264 c cl Scroll~Lock
m 576 128 c cc LET~GO
m 576 ~64 c cc SELECT
m ~528 ~336 c cr ^C~F10
m 192 128 c cc HOME
m 160 160 c cc 7
m 288 160 c cc 8
m 416 160 c cc 9
m 16 ~32 c cl PrtSc
m 48 96 c cl <--
m 160 64 c cc 4
m 288 64 c cc 5
m 416 64 c cc 6
m 160 ~32 c cc 1
m 288 ~32 c cc 2
m 416 ~32 c cc 3
m 32 ~128 c cc 0
m 288 ~128 c cc .
m 576 0 c cc +
m 544 160 c cc -
m 448 112 c bc BIG
m 448 ~80 c bc SMALL
m 320 16 c bc SNAP
m 208 24 l 160 24
m 160 24 l 176 40
m 160 24 l 176 8
m 432 24 l 480 24
m 480 24 l 464 40
m 464 8 l 480 24
m 320 104 l 320 152
m 320 152 l 304 136
m 336 136 l 320 152
m 320 ~40 l 320 ~88
m 320 ~88 l 304 ~72
m 336 ~72 l 320 ~88
m ~512 ~336 c cl FINISHED:~previous~or~system
m ~512 192 c cl INPUT~new~.DEF~file
m ~512 160 c cl OUTPUT~.DEF~file
m ~512 ~272 c cl ARC:~convert~selected~line/arc
m ~512 16 c cl set~SCALE~display:coords
m ~528 192 c cr <
m ~528 160 c cr >
m ~528 16 c cr x
m 512 224 c cc MULTIPLIER
m 256 224 c cc ROTATE~=r
m 192 ~80 c bc CENTER
m 384 ~160 c cc GRID
m 128 ~160 c cc HELP
m ~528 ~272 c cr s,~F8
m ~512 ~304 c cl set~ORIGIN
m ~512 ~240 c cl DELETE~selected~object
m ~528 ~240 c cr d,~f7
m ~528 ~208 c cr i,~f6
m ~512 ~208 c cl INSTANTIATE~subpicture
m ~528 ~176 c cr m,~F5
m ~512 ~176 c cl MOVE~same~offset~as~last
m ~528 ~144 c cr c,~F4
m ~512 ~144 c cl add~LABEL~(text)
m ~528 ~80 c cr l,~F2
m ~512 ~80 c cl add~LINE~from~current~posn
m ~512 48 c cl EDIT~selected~object
m ~528 48 c cr e
m ~528 ~48 c cr ^G,F1
m ~512 ~48 c cl ABORT~current~operation
m ~528 80 c cr *
m ~512 80 c cl SCALE~subpicture~instance
m 0 ~216 c cr [
m 16 ~216 c cl *4~magnification
m 16 ~248 c cl /4~magnification
m 0 ~248 c cr ]
m ~544 320 c cl GEDIT~1.4~for~IBM~PC~9/8/83
e
