d main
m ~256 ~48 A ~64 ~296 300
m ~144 ~48 A ~80 ~128 300
m 48 ~304 A 232 ~48 300
m 32 ~272 A 136 ~48 300
m 48 ~128 A 80 ~48 300
m ~16 ~192 l ~16 ~272
m 232 32 A 126 169 400
m 113 33 A 93 111 400
m ~136 115 A ~144 32 400
m ~163 163 A ~256 31 400
m 272 32 l 192 32
m 272 ~48 l 272 32
m 192 ~48 l 272 ~48
m 192 32 l 192 ~48
m 160 32 l 64 32
m 160 ~48 l 160 32
m 64 ~48 l 160 ~48
m 64 32 l 64 ~48
m 114 ~21 c cc buffer
m ~191 ~48 l ~191 31
m ~96 ~48 l ~191 ~48
m ~96 32 l ~96 ~48
m ~192 32 l ~96 32
m ~303 ~48 l ~304 32
m ~208 ~48 l ~303 ~48
m ~208 32 l ~208 ~48
m ~304 32 l ~208 32
m ~254 ~24 c cc buffer
m ~257 11 c cc frame
m ~144 ~24 c cc queue
m ~146 9 c cc event
m 237 ~7 c cc CSRs
m 108 12 c cc DMA
m ~23 ~28 c cc streams
m ~23 14 c cc TCP
m ~49 63 l ~47 ~127
m 5 59 l 7 ~129
m ~9 57 l ~6 ~128
m ~37 60 l ~35 ~127
m ~22 59 l ~22 ~130
m ~80 ~192 l ~80 ~192
m ~80 ~128 l ~80 ~192
m 48 ~128 l ~80 ~128
m 48 ~192 l 48 ~128
m ~80 ~192 l 48 ~192
m ~14 ~156 c cc kernel
m ~64 ~272 l 48 ~272
m ~64 ~336 l ~64 ~272
m 48 ~272 l 48 ~336
m ~10 ~314 c cc H/W
m ~7 ~288 c cc display
m ~64 ~336 l 48 ~336
m 213 225 c cc process
m 216 251 c cc user-level
m ~2 334 c cc X~Server
m 128 176 A ~168 184 900
m ~168 184 A 127 177 900
m ~19 288 c cc device
m ~18 269 c cc dependent
m ~16 232 A ~113 153 400
m 64 150 A ~16 232 400
m ~19 177 c cc device
m ~22 140 c cc independent
m ~112 153 A ~89 74 400
m 44 71 A 64 152 400
e
