\File{figure21.c},{13:59},{Mar  4 1988}
\L{\LB{...}}
\L{\LB{}}
\L{\LB{    \K{int}}\Tab{8}{    result;}}
\L{\LB{    \K{struct} type\_MODULE\_argument *arg;}}
\L{\LB{    \K{struct} RoSAPindication rois;}}
\L{\LB{    \K{register} \K{struct} RoSAPindication *roi = \&rois;}}
\L{\LB{    \K{register} \K{struct} RoSAPpreject *rop = \&roi \-\> roi\_preject;}}
\L{\LB{}}
\L{\LB{    \C{}\/* allocate and initialize ``arg\'\' here... *\/\CE{}}}
\L{\LB{}}
\L{\LB{    \K{switch} (result = stub\_MODULE\_operation (sd, RyGenID (sd), arg, do\_result,}}
\L{\LB{}\Tab{40}{    do\_error, ROS\_SYNC, roi)) \{}}
\L{\LB{}\Tab{8}{\K{case} NOTOK:}\Tab{32}{\C{}\/* local failure *\/\CE{}}}
\L{\LB{}\Tab{8}{    \K{if} (ROS\_FATAL (rop \-\> rop\_reason))}}
\L{\LB{}\Tab{16}{ros\_adios (rop, \S{}\"STUB\"\SE{});}}
\L{\LB{}\Tab{8}{    ros\_advise (rop, \S{}\"STUB\"\SE{});}}
\L{\LB{}\Tab{8}{    \K{break};}}
\L{\LB{}}
\L{\LB{}\Tab{8}{\K{case} OK:}}
\L{\LB{}\Tab{8}{    \K{break};}}
\L{\LB{}}
\L{\LB{...}}
